| 0 | 1 | SMD |
| --- | --- | --- |
| 192.3 | 564.1 |  |
| 25.0 (13.0) | 41.7 ( 7.4) | 0.185 |
| 130.2 (67.7) | 364.0 (64.5) | 0.068 |
| 10.7 ( 5.6) | 26.0 ( 4.6) | 0.044 |
| 38.68 (10.47) | 38.72 (10.00) | 0.003 |
| 98.8 (51.4) | 292.7 (51.9) | 0.010 |
| 60.0 (31.2) | 176.1 (31.2) | <0.001 |
| 51.8 (27.0) | 151.9 (26.9) | 0.001 |
|  |  | 0.011 |
| 3.6 ( 1.9) | 10.5 ( 1.9) |  |
| 56.4 (29.3) | 162.8 (28.9) |  |
| 132.2 (68.8) | 390.8 (69.3) |  |
| 113.7 (59.2) | 318.2 (56.4) | 0.056 |
| 188.4 (98.0) | 546.5 (96.9) | 0.071 |
| 137.4 (71.5) | 416.4 (73.8) | 0.053 |
| 187.8 (97.7) | 553.4 (98.1) | 0.030 |
| 123.0 (63.9) | 366.5 (65.0) | 0.021 |
| 121.4 (63.2) | 364.0 (64.5) | 0.028 |